COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MARS 2016 / en ligne sur [**www.n-schilling.com**](http://www.n-schilling.com)

**Mettre en place les rupteurs de ponts thermiques.**

**La bible Schöck Rutherma®.**

*Créé en 1962, le Groupe allemand Schöck s’impose en acteur majeur historique du bâtiment avec des solutions innovantes de rupteurs de ponts thermiques. Maintenant, Schöck facilite l’usage des rupteurs sur les chantiers avec un guide des bonnes pratiques.*

Nouvel outil indispensable aux professionnels du bâtiment et, plus particulièrement destiné aux chefs de chantiers, le Guide des bonnes pratiques à la mise en place des rupteurs Schöck Rutherma® vient de paraître. Cette édition de 76 pages, richement illustrée de photos et de schémas, fait la part belle aux conseils et astuces pour des chantiers réussis.

**Le Guide Schöck Rutherma® : la réponse à tous les défis de rupteurs de ponts thermiques**

Après une courte introduction indispensable sur les ponts thermiques, un point crucial de la RT 2012, Schöck structure son Guide par typologies de chantiers.

Qu’ils s’agisse d’ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur), de réservations de plombier, de gaines électriques, de renforts ou bandes noyées, d’applications ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) avec les liaisons dalle-balcon et acrotère béton-béton, ou bien encore de modèle sismique ou d’acrotère, Schöck aborde, décrypte, conseille et guide précisément étape par étape chaque problématique.

Schöck présente par exemple ses solutions pour application béton-béton avec descriptif du rupteur Rutherma® modèle DF, de son principe de pose et de découpe, sa mise en œuvre sur système tenon-mortaise, des exemples sur dalle coulée sur place ou dalle prédalle, la réalisation d’angles avec rupteurs ou encore de coulage de la dalle... Tout est expliqué clairement, détaillé et illustré par des nombreux schémas ou des gestuels explicites, couplés bien entendu aux conseils et astuces Schöck, garants d’un chantier facile, réussi et compétitif.

Dans sa stratégie d’accompagnement des professionnels, Schöck propose également une Assistance Technique sur chantiers en déléguant un de ses collaborateurs lors du démarrage, qu’il s’agisse ou non d’une première référence avec Schöck.

En fin de Guide figure la liste l’ensemble des contacts utiles Schöck pour résoudre les questions techniques, pratiques et commerciales, ainsi que les contacts de l’ensemble des responsables Schöck France.

**Le Guide des bonnes pratiques à la mise en place des rupteurs Schöck Rutherma®** fourmille d’informations précieuses qui aideront les professionnels au quotidien. Un ouvrage à consommer sans modération.

**Une expertise hors pair…**

Schöck France, filiale basée à Entzheim (près de Strasbourg), développe et commercialise un ensemble de solutions ultra-performantes, spécialement dédiées au marché français. Avec un éventail de solutions-rupteurs s’adaptant parfaitement aux liaisons béton-béton, béton-bois, béton-acier ou encore acier-acier, l’offre Schöck satisfait ainsi très précisément les différents défis des constructions “maçonnées”, “béton”, et réalisations mixant les matériaux.

***Pour se procurer ce précieux Guide, deux options :***

**•** téléchargement sur : www.schoeck.fr/guidechantier

**•** ou sur demande à : Schöck France

**Schöck France SARL**

6, rue Icare - 67960 Entzheim

Tél. 03 88 20 92 28 - Fax 03 88 20 51 76

Courriel : contact@schoeck.fr - [**www.schoeck.fr**](http://www.schoeck.fr)

**Contact Presse : Schilling Communication**

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré

Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19

Courriel : agence.schilling@n-schilling.com

[**www.n-schilling.com**](http://www.n-schilling.com)

@AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling